{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["建筑扬尘污染防治督查表一（建筑工程）","建筑扬尘污染防治督查表一（市政工程）","建筑扬尘污染防治督查表二（拆除工程）","建筑扬尘污染防治督查表三","建筑扬尘防治污染督查表四（混凝土搅拌站）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"建筑扬尘污染防治督查表一（建筑工程）","index":0,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2："]
["建筑施工扬尘污染防治督查表一（建筑工程）"]
["工程名称：                                                            督查日期："]
["序号","检查内容","检查情况及处理结果"]
[1,"施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。市政工程应用硬质板材围挡。"]
[2,"施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施，并在大门内侧设置截水沟和沉淀池（循环水利用），铺设条形水箅子、麻袋等。"]
[3,"施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土等材料障碍物，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人洒水降尘。"]
[4,"施工现场堆土要使用覆盖或绿化，并与行人车辆通道围挡隔离；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。施工现场裸露地面要进行碾压。"]
[5,"料具场地必须平整夯实，施工现场、机具设备、材料应按总平面图合理布置，材料堆码整齐。"]
[6,"外脚手架应当设置密目式安全网封闭，并保持严密整洁，严禁高空抛洒。"]
["建筑施工扬尘污染防治督查表一（建筑工程）"]
[]
["序号","检查内容","检查情况及处理结果"]
[7,"清除建筑物废弃物必须使用密闭装置，清扫场地和楼层必须湿业作业；建筑垃圾清运时，适当洒水；未清运的物料，应放在工地设置的临时密闭垃圾堆场或垃圾站存放。"]
[8,"水泥或其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用时应采取有效防扬尘措施。"]
[9,"施工现场必须使用商品混凝土，提倡用商品砂浆。现场搅拌混凝土或预拌场地必须密闭使用，配备有效降尘处理。"]
[10,"运输沙石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须密闭，严禁撒漏；运输车辆、挖掘机械等出工地必须作除泥、除尘。"]
["序号","责任落实情况","检查情况及处理结果"]
[1,"施工单位建立防尘管理责任制，并逐级落实责任。"]
[2,"监理公司建立防尘监管措施，并定期检查记录。"]
[3,"组织机构、人员、经费落实情况。"]
[4,"施工、监理单位建立防尘档案资料。"]

{"sheet":"建筑扬尘污染防治督查表一（市政工程）","index":1,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,2],[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["建筑施工扬尘防治污染督查表一（市政工程）"]
["市政项目名称：                                                    督查日期："]
["序号","检查内容","检查情况及处理结果"]
[1,"施工现场围挡(与主干道交口处、沿线有条件或有必要封闭围挡处)的高度、材质是否符合要求。"]
[2,"施工现场出入口、主要施工通道是否硬化处理；是否及时安排机械、人员洒水降尘"]
[3,"主出入口是否设置车辆冲洗设施，运输车辆是否冲洗后驶出作业场所"]
[4,"污水排放是否有序，是否设置沉淀池"]
[5,"场内堆放的渣土、建筑垃圾是否及时清运、不能按时清运的，是否有围挡、遮盖等防尘措施；易扬尘材料是否采取措施防止扬尘"]
[6,"建筑垃圾清运是否采用密闭容器，有无凌空抛掷现象"]
[7,"主城区内的建设工程是否使用商品混凝土、预拌砂浆（人行道地砖铺砌、检查井砌筑及粉刷用砂浆在现场拌制时应采取有效防治扬尘措施）"]
[8,"施工料、具是否按要求堆放"]
[9,"裸露地面是否采取临时绿化、覆盖等措施防治扬尘"]
[10,"当风力达到5级以上时，是否停止易产生扬尘的作业"]

{"sheet":"建筑扬尘污染防治督查表二（拆除工程）","index":2,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,2],[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["建筑施工扬尘污染防治督查表二（拆除工程）"]
["工程名称：                                                             督查日期："]
["序号","检查内容","检查情况及处理结果"]
[1,"拆除工地应采用围挡封闭，围挡高度不得低于1.8米。"]
[2,"拆除现场应配备洒水车或设置喷淋设施，喷淋软管应能覆盖工地现场。拆除作业安时应有专人洒水降尘。"]
[3,"拆除作业完工后，对裸露堆场应采取覆盖、洒水等防尘措施。"]
[4,"场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取覆盖、绿化等防尘措施。场地闲置3个月以上的，应采取覆盖防尘布、网，定期洒水，植被绿化等措施。"]
["序号","责任落实情况","检查情况及处理结果"]
[1,"拆除和施工单位应制定防尘措施，并分解落实拆除施工各环节。"]
[2,"组织机构、人员、经费落实情况。"]
[3,"拆除和施工单位应有防尘资料和定期检查记录。"]

{"sheet":"建筑扬尘污染防治督查表三","index":3,"n_rows":20,"n_cols":3,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,2],[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["建筑施工扬尘污染防治督查表三（渣土运输与堆放）"]
["工程名称：                                                               督查日期："]
["序号","检查内容","检查情况及处理结果"]
[1,"从事建筑施工渣土（建筑垃圾）运输的企业必须取得市容（城管）等部门的运输经营核准。"]
[2,"建筑施工渣土（建筑垃圾）运输车辆必须是专门车辆，证照齐全、号码清晰、足额交纳各类保险，车辆外形完好且安装有GPS监控系统。"]
[3,"运输车辆在驶出工地前必须在施工现场大门内洗车平台冲洗轮胎和车身，净车驶出工地，严禁带泥上路。"]
[4,"施工现场应配备专职保洁人员，负责出场车辆的冲洗及门前“三包”；应安排专人加强车辆进出管理，严格监督冲洗人员对出场车辆进行冲洗，并认真对车辆出入进行登记。"]
[5,"车辆在运输途中必须采取全封闭、全覆盖措施，装载的货物不得高于车厢体上沿，避免泄漏、抛撒，并按照市容（城管）等有关部门批准的运输路线、时间、堆放场地进行运输、倾倒，按要求与堆放场所办理交接手续。"]
[6,"建设工程和拆迁工程应向当地市容（城管）部门申报建筑垃圾处置计划，如实填报渣土的种类、数量、运输路线及堆放场地等事项，办理建筑垃圾处置核准手续。"]
[7,"完善建筑施工渣土（建筑垃圾）堆放场所管理制度，实施有效的污染防控和除尘措施，纳入数字城市管理监管平台实行实时监控。"]
["序号","检查内容","检查情况及处理结果"]
[8,"建筑施工渣土（建筑垃圾）堆放场所不得受纳工业垃圾和生活垃圾，建筑施工渣土、建筑垃圾应分类堆放。"]
[9,"城市主要道路实施机械化洒水清扫，实施吸尘、洒水、清扫一体化作业，其他道路逐步推行机械化洒水清扫。"]
[10,"积极配置洒水车、清扫车，做到“大型清扫车为主、小型清扫车为辅、人力清扫为补充”,并制定相关规定，逐步提升全市道路机械化清扫率。"]
["序号","责任落实情况","检查情况及处理结果"]
[1,"相关部门加强横向沟通，积极开展联合执法，加强对建筑施工渣土（建筑垃圾）运输及堆放场所管理等监督和指导。"]
[2,"运输及施工单位应制定防尘抑尘管理制度，运输企业应建立渣土运输车辆管理基础台账（驾驶员管理台账、车辆管理台账、安全教育台账、违章与事故台账）和有关信息资料。"]
[3,"运输及施工单位应有扬尘防治资料和定期检查记录。"]
[4,"各地市容（城管）部门设立举报投诉电话，接收、反馈社会公众意见和建议，主动接受社会监督"]

{"sheet":"建筑扬尘防治污染督查表四（混凝土搅拌站）","index":4,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,1,2],[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["建筑施工扬尘防治污染督查表四（混凝土搅拌站）"]
["搅拌站名称：                                                    督查日期："]
["序号","检查内容","检查情况及处理结果"]
[1,"办公区、生活区、生产区分区，并建围墙进行有效分隔。"]
[2,"厂区道路及生产作业区不起尘的硬化地面，未硬化的空地应进行绿化。厂区内建洗车台，并建雨污分流排水设施、污水沉淀池，厂区所有污水与沉淀池连接（废水综合利用）。"]
[3,"骨料堆场三面围墙并封闭，配置强制网格式除尘喷淋喷水装置。"]
[4,"搅拌楼场地外立面进行密闭处理，搅拌主机、筒仓应使用布袋除尘等高效除尘装置，搅拌层应设冲洗设施。"]
[5,"砂、石原材料的装卸、搬运、配料应采取有效降尘，皮带上料进行全封闭。"]
["序号","责任落实情况","检查情况及处理结果"]
[1,"生产企业应建立防尘管理制度，并分解落实到各环节。"]
[2,"组织机构、人员、经费落实情况。"]
[3,"生产企业应建立防尘档案资料，并有定期检查记录。"]